附件2

关于“汇童筑梦空间项目”

采购内容清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 内容 | 数量 | 规格尺寸 | 备注 |
| 1 | 项目物资采购及安装 | 定制集装箱 | ６个 | 3000mm\*6000mm\*2720mm | 6个定做加宽集装箱（含地面主梁次梁，屋面主梁处理，表面处理，防水处理，防火平顶板，墙面等处理） |
| 遮阳防水铝顶棚 | 142㎡ | 国标2.0mm | 定制烤漆铝单板（含安装角码、加强筋、喷涂） |
| 防腐木铺面 | 210㎡ | 26mm\*98mm\*4000mm龙骨：40mm\*80mm | （基础钢架/芬兰松防腐木实木/基础下挖埋混泥土块。） |
| 安全护栏 | 4个 | 2430\*120\*940管径：45mm | 定制304不锈钢安全护栏空心下挖/混泥土块 |
| 景观照明灯具 | 7个 | 50\*400IP65防水 | 压铸铝材夜景照明灯具,接线/安装/固定 |
| 室内照明灯具 | 24个 | 600mm\*600mm色温：4000k | 嵌入式平板灯灯板， |
| 室内防滑地板 | 108㎡ | 600\*600mm | 水磨石防滑瓷砖、哑光面,水泥/砂浆/美缝 |
| 集装箱隔热处理 | ６个 | 厚度50mm，内置20\*20mm加强金属结构 | 整体用隔热棉做整体隔热,含安装 |
| 2 | 项目施工及安装 | 项目安装吊装费用 | １项 | 200吨大吊 | 吊装集装箱，固定/植物移植/产品搬运，卫生清洁 |
| 上下水 | 4个 | 32mm | 填埋/接管，联塑PVC-U给水管/排水管/弯头/水阀,地面下挖/接管/填埋/平整/ |
| 户外线管 | 150m | 直径65 | 填埋/接，5个分电源开关，一个总开关 |
| 混泥土梁基座 | 12个 | 800\*160\*6000mm | （下挖土方/现场制作/基础面平整） |
| 3 | 项目策划执行管理 | ／ | １项 | ／ | 项目策划执行管理及税费 |

项目报价要求

（一）报价表内容与采购清单严格一致：

 1.投标人必须严格按照招标文件（特别是“采购清单”或“货物/服务需求一览表”部分）中列明的所有项目、货物名称、规格型号、技术参数、数量、单位、服务内容、范围及要求进行报价。

　　2.禁止任何形式的缺失、删减、合并、拆分或替代。投标人报价表的结构、条目顺序及描述应与招标采购清单完全对应。

（二）完整覆盖要求：

　　1.报价表必须包含采购清单中的每一项内容。不得遗漏任何一项货物、服务或要求。对于包含可选配置、附件或备品备件的项目，投标人必须清晰列明其报价是否包含，或单独列出可选部分的报价。

（三）清晰准确的报价:

　　1.每项报价应清晰标明单价、数量、单项小计金额及相应的货币单位（如人民币CNY）。

　　2.报价应包含完成该项目所必需的一切费用，包括但不限于：货物成本、税费、运费、保险费、装卸费、安装调试费（如适用）、培训费、售后服务费、专利技术使用费、以及投标人为完成合同义务所发生的所有其他成本和利润等。除非招标文件另有明确规定（如明确某些费用由招标人另行支付）。总价应为所有分项报价金额之和，并与分项价格存在清晰的逻辑关系。

（四）格式要求：

　　1.投标人应使用招标文件提供的标准报价表格格式进行报价。如无标准格式，投标人自行设计的报价表也必须清晰包含上述所有信息，并确保与采购清单条目一一对应、易于核对。

　　2.报价表应清晰、完整、无涂改。如有修改，需由法定代表人或其授权代表签字盖章确认。

　　（五）偏差处理：

1.任何未按采购清单要求进行完整报价、擅自删减项目、合并报价、改变规格型号或服务内容的投标文件，将被视为未实质性响应招标文件要求，广州市青少年发展基金会将按照采购制度有权采取废标处理。